ТЕХНИКА СПАСАТЕЛЕЙ МЧС: Многофункциональная пожарная спасательная автоцистерна

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |
| 19.11.2020 20:11 |
| **ТЕХНИКА СПАСАТЕЛЕЙ МЧС: Многофункциональная пожарная спасательная автоцистерна** |
|  |
| Установка позволяет путем перемешивания под высоким    давлением потоков воды и воздуха получить тонкораспыленную воду    (размер капель 200-400 микрон) или же пену высокой кратности, до 140 литров в секунду тонкодисперсной воды. Благодаря мощному насосу, напор не ослабевает даже на высоте более 100 метров.    Многофункциональная пожарная спасательная АЦ способна подать    огнетушащее вещество на расстояние порядка 2 километров по горизонтали. |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий © 2021 |